		안내판 및 보관함 문구 부착 방법 안내

□ 자동심장충격기 안내판 부착

❍ 설치기관 안내판
	- 자동심장충격기가 설치된 건물 입구에 자동심장충격기가 설치되어 있음을 알 수 있도록 설치 안내표시를 부착
❍ 유도 안내판(→,←)
	- 건물 내부에서도 필요한 사람들이 신속히 이용할 수 있도록, 설치 장소를 쉽게 알 수 있는 유도 안내판 설치

□ 자동심장충격기 보관함 문구 부착  (예시)

* ① 고정형(벽걸이형) 크기 ②고정형(스탠드형) 크기임

좌·우면 문구(예시)

사진(예시)

정면문구(예시)

○ 자동심장충격기 표시(한글, 영문 등)

○ 관리책임자 표시

관리책임자	홍길동
비상연락처	2023-1234

○ 자동심장충격기 체크리스트 부착

(붙임1)

	자동심장충격기 표시 (한글, 한자, 영문)
	<투명 아크릴판> 도난방지장치 설치 문을 열면 경고음이 울림
	심장정지 환자에게 사용
	AED 사용방법 (붙임2) (그림 및 설명)
	본 장비는 응급의료에 관한 법률에 의거 설치ㆍ운영되며 파손 시 민ㆍ형사상 책임을 질 수 있음
	설치기관 등 표시

붙임 1		자동심장충격기 설치기관 자체점검 체크리스트

자동심장충격기 자체점검 체크리스트
장비정보		제조사 : 제품명 또는 모델명 : 제조번호 : 제조 연월일 :
장비유지기간		장비구매일자 : 교체예정일자 :
설치위치
연번	점검항목		점검결과
			이상있음	이상없음
1	본체 작동 상태 확인
	① 전원 표시 상태등 점멸
	② 환자 부착용 패드 유무
	⦁패드 교체 예정일자 : 년 월 일
	③ 건전지 충전 상태
	⦁건전지 교체 예정일자 : 년 월 일
2	본체 및 부속물 청결 및 손상상태
3	보관함 상태
	① 도난경보장치 작동 여부
	② 보관함 각종 안내문구상태
	③ 비상연락망 표시 여부
	④ 사용자 매뉴얼 및 심폐소생술 방법 안내책자 여부
4	자동심장충격기 위치안내 표시
	① 기관(건물) 입구 안내 표지
	② 기관내 설치 위치 및 방향 표지
5	지난 1개월간 사용실적 여부(있을 경우 추가기재)		있음	없음
	⦁사용일시 : 년 월 일 (시각 : )
	⦁사용자 :
	⦁사용내용 :
6	관리서류 작성 및 비치 여부
점검일 : 년 월 일 점검자 : (서명)

붙임 2		자동심장충격기 사용법

□ 자동심장충격기 사용법

① 자동심장충격기를 적절한 위치에 두고 전원을 켠다.

② 두 개의 패드를 기계에 그려져 있는 대로 환자의 가슴부위 피부에 단단히 부착한다. (환자의 옷은 벗기고, 패드 부착 부위에 땀이나 기타 이물질이 있으면 제거)

③ 자동심장충격기가 환자의 심전도를 분석하는 동안 접촉을 피하고 기다린다.

④ 제세동(심장충격)이 필요한 경우라면 ‘제세동(심장충격)이 필요합니다’* 라는 메시지와 함께 심장충격 에너지를 충전하며, 이후 ‘제세동(심장충격) 버튼을 누르세요’ 라는 음성 지시가 나오면, 환자와 접촉한 사람이 있는지 확인한 뒤 해당 버튼을 누른다.

* ‘심장충격이 필요하지 않습니다.’라고 분석시, 그 즉시 가슴압박 심폐소생술을 다시 시작

⑤ 제세동(심장충격) 시행 뒤에는 지체 없이 가슴압박을 다시 시작한다.

[참고] 자동심장충격기는 2분마다 환자의 심전도를 자동으로 분석하여 심장충격의 필요성을 판단하므로, 환자에게 패드를 부착한 상태로 119구급대가 현장에 도착하거나 환자가 회복되어 깨어날 때까지 심폐소생술과 제세동(심장충격)을 반복하여 실시해야 한다.