■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	여수시청(도시계획과)			심의일자	2022.1.6.(영상회의)
건축종별	[Ⅴ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜남원개발 대표자 이병학
대지현황	대지위치 여수시 돌산읍 평사리
	지번 산318-96번지 외 2		관련지번 산318-97번지, 1392-3번지
	대지면적 9,594 ㎡		용도지역(지구, 구역)자연녹지지역, 특화경관지구
건축물현황	건축면적 1,561.56㎡		건폐율 16.27%			층수 지하 : 4층/ 지상 : 3층
	주용도 관광숙박시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 8동
	최고높이 11.5m		용적률 25.96%			연면적 합계 9,993㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획)분야	대지 단면도, 경사도 표기 지하층의 외부 채광 및 외부 공간 연결방법 고려
	(경관)분야	인접 개발예정지와의 연속성을 고려한 경관시뮬레이션 및 조감도 추가 제시 통경축 및 바람길 재검토 주요 옹벽 발생부분 높이 조정검토
	(소방안전)분야	지하층 입면구조 및 소방차 직접 접근방안 제시 피난동선 확보사항 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [Ⅴ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	여수시청(도시계획과)			심의일자	2022.1.6.(영상회의)
건축종별	[Ⅴ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜동진개발
대지현황	대지위치 여수시 돌산읍 평사리
	지번 산318-112번지		관련지번 해당없음
	대지면적 8,037㎡		용도지역(지구, 구역)자연녹지지역, 특화경관지구
건축물현황	건축면적 1,557.84㎡		건폐율 19.38%			층수 지하 : 4층/ 지상 : 3층
	주용도 관광숙박시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 7동
	최고높이 11.5m		용적률 33.18%			연면적 합계 9,926.18㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획)분야	대지 단면도, 경사도 표기 지하층의 외부 채광 및 외부 공간 연결방법 고려
	(경관)분야	인접 개발예정지와의 연속성을 고려한 경관시뮬레이션 및 조감도 추가 제시 통경축 및 바람길 재검토 주요 옹벽 발생부분 높이 조정검토
	(소방안전)분야	지하층 입면구조 및 소방차 직접 접근방안 제시 피난동선 확보사항 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [Ⅴ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	여수시청(도시계획과)			심의일자	2022.1.6.(영상회의)
건축종별	[Ⅴ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜보원개발
대지현황	대지위치 여수시 돌산읍 평사리
	지번 산318-112번지		관련지번 해당없음
	대지면적 8,610㎡		용도지역(지구, 구역)자연녹지지역, 특화경관지구
건축물현황	건축면적 1,238.45㎡		건폐율 14.38%			층수 지하 : 4층/ 지상 : 3층
	주용도 관광숙박시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 6동
	최고높이 11.5m		용적률 23.75%			연면적 합계 8,706.22㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획)분야	대지 단면도, 경사도 표기 지하층의 외부 채광 및 외부 공간 연결방법 고려
	(경관)분야	인접 개발예정지와의 연속성을 고려한 경관시뮬레이션 및 조감도 추가 제시 통경축 및 바람길 재검토 주요 옹벽 발생부분 높이 조정검토
	(소방안전)분야	지하층 입면구조 및 소방차 직접 접근방안 제시 피난동선 확보사항 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [Ⅴ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]