교통영향평가 심의결과(건축물) 통보서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 여수 돌산읍 우두리 00공동주택 신축공사

나. 심의일시 : 2022. 7. 25.(수) 14:00 ~ 17:00

다. 사업규모 : 연면적 59,819.91㎡(지하 2층, 지상 24~39층)

라. 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

마. 사 업 자 : ㈜이지솔루션

바. 대 행 자 : ㈜원우기술개발, ㈜버미이엔씨

2. 심의내용 : 수정

｢교통영향평가 지침｣ 제25조 및 제27조에 따라 위와 같이 통보합니다.

2022년     7월     27일

교통영향평가심의위원회 위원장 김대현 (서명)

구 분	심의 내용(구체적으로 제시)	비 고
주변가로 및 교차로
진·출입 동선	비상출입구(진출일방통행) 도류화 검토
대중교통 및 보행	(B-B’ 단면)공공보도로 활용 할 수 있는 대안 검토 (C-C’ 단면)보도 확보방안 검토 (D-D’ 단면)양쪽으로 보도 설치 검토
주 차	지상 2, 3층 주차장은 삭제하고 대신 지하주차장 2층 → 3층으로 확대하여 주차동선 간소화 할 것
교통안전 및 기타

교통영향평가 심의결과(건축물) 통보서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 여수 덕충주공아파트 일원 주택재건축사업

나. 심의일시 : 2022. 7. 25.(수) 14:00 ~ 17:00

다. 사업규모 : 연면적 99,823.19㎡(지하 5층, 지상 18층)

라. 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

마. 사 업 자 : 덕충주공아파트 재건축정비사업조합

바. 대 행 자 : ㈜금양이엔씨건축사사무소

2. 심의내용 : 보완

｢교통영향평가 지침｣ 제25조 및 제27조에 따라 위와 같이 통보합니다.

2022년     7월     27일

교통영향평가심의위원회 위원장 김대현 (서명)

구 분	심의 내용(구체적으로 제시)	비 고
주변가로 및 교차로
진·출입 동선	주출입구는 당초안으로 변경하여 계획하고 드롭존, 맘 스테이션, 양측보도 등 충분한 교통시설을 확보할 것 부출입구측에서 반대방향 진출입방지를 위한 대안 검토
대중교통 및 보행	수직동선체계(보행, 자전거) 상세히 제시할 것
주 차
교통안전 및 기타	드롭존 단면도 제시할 것 주출입부 도로의 급경사로 사고 위험성 높으니 국내 유사사례 조사분석(사고유형/사고율/대책방안 등)을 통하여 안전성 확보를 위한 적극적인 대책 수립 기타 사전 검토의견 반영에 대한 재검토

교통영향평가 심의결과(건축물) 통보서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 여수 봉산동 주상복합 신축공사

나. 심의일시 : 2022. 7. 25.(수) 14:00 ~ 17:00

다. 사업규모 : 연면적 96,408.88㎡(지하 6층, 지상 46층)

라. 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

마. 사 업 자 : ㈜제이에스홀딩스

바. 대 행 자 : ㈜우빈기술공사, ㈜청마엔지니어링

2. 심의내용 : 수정

｢교통영향평가 지침｣ 제25조 및 제27조에 따라 위와 같이 통보합니다.

2022년     7월     27일

교통영향평가심의위원회 위원장 김대현 (서명)

구 분	심의 내용(구체적으로 제시)	비 고
주변가로 및 교차로	(D-D’단면) 4차로 확보 후 기부채납
진·출입 동선
대중교통 및 보행
주 차	램프 여유높이(clearance)는 2.75M이상 확보할 것 지하 층고 2.5M가 적정한지 상세히 검토할 것
교통안전 및 기타	유사사례 검토 후 유발량 감축할 것

교통영향평가 심의결과(건축물) 통보서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 여수 학동 주상복합 신축공사

나. 심의일시 : 2022. 7. 25.(수) 14:00 ~ 17:00

다. 사업규모 : 연면적 90,659.8528㎡(지하 5층, 지상 42층)

라. 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

마. 사 업 자 : 골드에스비건설㈜

바. 대 행 자 : ㈜파이카이엔씨

2. 심의내용 : 보완(소위원회)

｢교통영향평가 지침｣ 제25조 및 제27조에 따라 위와 같이 통보합니다.

2022년     7월     27일

교통영향평가심의위원회 위원장 김대현 (서명)

구 분	심의 내용(구체적으로 제시)	비 고
주변가로 및 교차로
진·출입 동선	진출입구의 내부 직각으로 형성된 지점은 라운딩으로 처리하여 원활한 회전반경이 형성되도록 검토할 것 주⦁부출입구는 보도를 포함한 단면을 제시하고 보행동선 체계를 제시 할 것 C-C’단면 차로수 확대 검토
대중교통 및 보행
주 차	공공주차장 활용성 재검토 후 현실적인 방안 제시
교통안전 및 기타	보완내용 전부 수용 주변 여건을 고려하여 추가적인 유발량 감소 검토 보완내용은 소위원회에서 최종 확인