2023년 제4회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2023. 6. 1.(목) 13:30

❍ 장    소 : 여수시청 2층 상황실

❍ 회의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 이강근 위원장 등 7명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 4건(조건부 의결 4)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 건축물 해체 심의 - 여수시 월내동 280번지 외 3 ⇒ 연면적 500㎡이상(해체허가대상)	･위 치: 월내동 280번지 외 3필지 ･건축면적: 3,346.21㎡ ･연 면 적: 5,152.63㎡ ･규 모: 지상1~5층/19동(건축물) ※공작물 – 지상1층/9동 ･구 조: 일반철골구조,철근콘크리트구조 ･용 도: 공장	조건부
2	* 구조안전 심의 - 여수시 화치동 1319번지 ⇒ 기둥과 기둥 사이의 거리가 20m 이상(특수구조건축물 해당)	･위 치: 화치동 1319번지 ･건축면적: 997.5㎡(전체 6,242.125㎡) ･연 면 적: 997.5㎡(전체 4,510.985㎡) ･규 모: 지상1층/1동 ･구 조: 일반철골구조 ･용 도: 공장(창고) ※기둥간격: 25m	조건부
3	* 구조안전 심의 - 여수시 평여동 287-9번지 외 6 ⇒ 기둥과 기둥 사이의 거리가 20m 이상(특수구조건축물 해당)	･위 치: 평여동 287-9번지 외 6필지 ･건축면적: 2.087.78㎡ ･연 면 적: 3,450.26㎡ ･규 모: 지상2층/1동 ･구 조: 철골철근콘크리트구조,철골구조 ･용 도: 공장 ※기둥간격: 29m	조건부
4	* 구조안전 심의 - 여수시 평여동 1005번지 ⇒ 기둥과 기둥 사이의 거리가 20m 이상(특수구조건축물 해당)	･위 치: 평여동 1005번지 ･건축면적: 1,509.51㎡(전체 22,679.8㎡) ･연 면 적: 1,748.82㎡(전체 11,438.99㎡) ･규 모: 지상2층/1동 ･구 조: 일반철골구조 ･용 도: 공장 ※기둥간격: 30m	조건부