2023년 제7회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2023. 8. 29.(화) 14:00

❍ 장    소 : 여수시청 2층 상황실

❍ 회의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 이강근 위원장 등 7명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 3건(원안 1, 조건부 2)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 구조안전 심의 - 중흥동 1723번지 ⇒ 기둥과 기둥사이 거리 20m 이상(특수구조건축물 해당)	･위 치: 중흥동 1723번지 ･건축면적: 283.65㎡(전체 41,476.58㎡) ･연 면 적: 283.65㎡(전체 29,187.18㎡) ･규 모: 지상1층/ 1동 ･구 조: 일반철골구조 ･최대높이: 7.89m ※기둥간격: 30.5m	원안
2	* 건축물 해체 심의 - 적량동 1332번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 (해체허가 대상)	･위 치: 적량동 1332번지 ･연 면 적: 1,724.6㎡(3개동) - 직접구매창고 700.1㎡, 계전창고1 512.25㎡, 계전창고2 512.25㎡ ･규 모: 지상1층/ 3동 ･용 도: 공장 ･구 조: 일반철골구조 ･최대높이: 8.6m	조건부
3	* 구조안전 심의 - 웅천동 1865-1번지 ⇒ 다중이용 건축물에 해당	･위 치: 웅천동 1865-1번지 ･건축면적: 5,670.7㎡ ･연 면 적: 5,605.3㎡ ･규 모: 지상1층/2동 ･용 도: 문화 및 집회시설(박물관) ･구 조: 철골철근콘크리트조 ･최대높이: 7.3m	조건부