2024년 제2회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2024. 3. 11.(월) 15:00

❍ 장    소 : 여수시청 3층 회의실

❍ 회의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 이강근 위원장 등 8명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 4건(원안 1, 조건부 3)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 건축물 해체 심의 - 화치동 1441번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 (해체허가 대상)	･위 치: 화치동 1441번지 ･연 면 적: 525㎡(해체연면적) ･규 모: 지상1층/ 1동 ･용 도: 공장 ･구 조: 철골구조 ･최대높이: 11.7m	조건부의결
2	* 건축물 해체 재심의 - 화치동 48-8번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 2024. 1. 30. 2024년 제1회 여수시 건축구조전문위원회 심의(재검토)	･위 치: 화치동 48-8번지 ･연 면 적: 2,861.84㎡(3개동-B,H,Y동) ･규 모: 지하2~지상3층/ 3동 ･용 도: 공장 ･구 조: 철근콘크리트구조,일반철골구조 ･최대높이: 14.3m	조건부의결
3	* 건축물 해체 심의 - 화치동 48-8번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상)	･위 치: 화치동 48-8번지 ･연 면 적: 1,798.76㎡(1개동-C동) ･규 모: 지상9층/ 1동 ･용 도: 공장(보일러실) ･구 조: 철골구조 ･최대높이: 45.5m	조건부의결
4	* 건축물 해체 심의 - 소호동 906번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 (해체허가 대상)	･위 치: 소호동 906번지 ･연 면 적: 1,475.32㎡(해체연면적) ･규 모: 지하1층,지상1층/ 1동 ･용 도: 대피소,수산물가공공장,작업장 ･구 조: 철근콘크리트구조,철골구조 ･최대높이: 8.35m	원안의결