2024년 제6회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2024. 5. 28.(화) 14:00

❍ 장    소 : 여수시청 2층 상황실

❍ 회의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 이강근 위원장 등 6명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 5건(조건부 2, 원안 1, 재검토 2)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 건축물 해체 재심의 - 만흥동 1441-1번지 외 1 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 2024년 제3회 여수시구조전문위원회 심의 (재검토 의결, 2024. 3. 26.)	･위 치: 만흥동 1441-1번지 외 1필지 ･용 도: 자동차운전학원 ･연 면 적: 1,085.6㎡ ･규 모: 지상4층/ 주1동 ･구 조: 철근콘크리트구조 ･최대높이: 13.35m	조건부의결
2	* 건축물 해체 심의 - 주삼동 571번지 ⇒ 높이 12m 이상 건축물 등 (해체허가 대상)	･위 치: 주삼동 571번지 ･연 면 적: 125㎡(해체 연면적) ･규 모: 지상5층/ 1동 ･용 도: 사무소(밧챠플랜트) ･구 조: 철골/칼라쉬트 ･최대높이: 14.73m(현장조사 19m)	조건부의결
3	* 건축물 해체 변경심의 - 수정동 280번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 2024년 제3회 여수시구조전문위원회 심의 (원안 의결, 2024. 3. 26.)	･위 치: 수정동 280번지 ･연 면 적: 3,180.54㎡ ･규 모: 지상3층/ 1동 ･용 도: 주차장 ･구 조: 일반철골구조 ･최대높이: 10.5m	원안의결
4	* 건축물 해체 심의 - 봉강동 340-2번지 외 2필지 ⇒ 높이 12m 이상 건축물 등 (해체허가 대상)	･위 치: 봉강동 340-2번지 외 2 ･연 면 적: 309.44㎡(해체연면적) ･규 모: 지상5층/ 1동 ･용 도: 제1종근린생활시설 ･구 조: 철근콘크리트구조 ･최대높이: 13.95m	재검토의결
5	* 건축물 해체 심의 - 봉강동 342-1번지 ⇒ 높이 12m 이상 건축물 등 (해체허가 대상)	･위 치: 봉강동 342-1번지 ･연 면 적: 863.36㎡(해체연면적 684.36㎡) ･규 모: 지하1층,지상4층/ 1동 ※ 금번 해체 시 지하층 존치 ･용 도: 다방,목욕탕,사무실,점포,주택 ･구 조: 철근콘크리트구조 ･최대높이: 17.35m	재검토의결