2024년 제10회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2024. 8. 21.(수) 10:00

❍ 장    소 : 여수시청 2층 상황실

❍ 회의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 이강근 위원장 등 7명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 3건(원안 2, 재검토 1)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 구조안전 심의 - 웅천동 1878-1번지 ⇒ 특수구조건축물(처마 3m 초과 돌출) ※ 5.8m 돌출구조	･위 치: 웅천동 1878-1번지 ･연 면 적: 647.46㎡ ･규 모: 지상5층/1동 ･용 도: 제2종근생(휴게음식점 등) ･구 조: 철근콘크리트구조 ･최대높이: 21.4m	재검토의결
2	* 건축물 해체 변경심의 - 화치동 48-8번지 ⇒ 해체 변경허가 대상 건축물 (해체 면적 변경) ※ 2024년 제1회 여수시건축구조전문위원회 심의(재검토 의결, 2024. 1. 30.) ※ 2024년 제2회 여수시건축구조전문위원회 심의(조건부 의결, 2024. 3. 11.)	･위 치: 화치동 48-8번지 ･연 면 적: 2,224.96㎡(2개동-B,H동) - (B동)발전기실 등 1,606.64㎡ - (H동)분석기실 618.32㎡ ･규 모: 지하2~지상3층/ 2동 ･용 도: 공장 ･구 조: 철근콘크리트조,일반철골구조 ･최대높이: 15m(건축물대장 14.3m)	원안의결
3	* 건축물 해체 변경심의 - 소호동 917번지 외 1 ⇒ 해체 변경허가 대상 건축물(해체 대상 건축물의 석면 함유 여부 변경) ※ 2024년 제4회 여수시건축구조전문위원회 심의(원안 의결, 2024. 4. 16.)	･위 치: 소호동 917번지 외 1필지 ･연 면 적: 2,019.29㎡(공부상전체연면적) ※ 조사연면적 : 3,506.922㎡ ･규 모: 지상1층/ 3동 ･용 도: 농수산물저장창고 등 ･구 조: 철골및브록구조 등 ･최대높이: 9.475m	원안의결