2025년 해빙기 안전점검 추진결과(여수시)

1	점검 개요

○ (기간) ’25. 2. 17. ~ 4. 2.(45일간)

○ (참여인원) 30명(공무원 20, 민간전문가 10)

○ (점검대상) 해빙기 취약시설 12개소*, 긴급안전점검 지시 79개소**

* 급경사지 1, 사면 2, 옹벽 1, 건설현장 8개소

** 급경사지 69, 산사태취약지역 10

2	점검 결과

□ 총평

○ 해빙기 취약시설 91개소를 점검한 결과 건설현장은 경미한 지적사항이 있어 현지시정 조치, 급경사지 70개소 중 2개소, 산사태 취약지역 10개소 중 2개소에 대하여 실시설계 착수로 보수보강이 이루어 질 예정이며, 망마경기장 옹벽에 대하여 추경 편성 후 보수 보강이 이루어질 예정 임.

□ 안전점검 실적

(단위 : 개소)

구분	점검대상	점검결과				응급조치
		이상없음	현장조치	보수·보강	정밀진단
합계	91	80	6	5	-	-
사면	2	2
급경사지	70	68		2
산사태 취약지역	10	8		2
건설현장	8	2	6
옹벽	1			1

□ 주요 지적사항 및 후속조치

○ (급경사지) 비탈면 뜬돌 및 전도가능 수목 발생(1개소), 사면 붕괴위험(1개소) - ’25. 3월 실시설계 용역 착수, 보수 보강 예정

(옹벽) 균열발생, 백태, 이음부 단차, 용수 유출, 배수구 막힘 발생(1개소)   - 추경예산 반영 후 조치 예정

(산사태취약지역) 사면 낙석 및 계류 침식 등 산사태 예방을 위한 사방시설 설치 필요(2개소) - ’25. 3월 ~ 6월 산사태취약지역 재해예방 사업 추진

(건설현장) 공사현장 자재 정리정도 및 현장정리(1개소), 소화기 점검표 부착 및 현행화(3개소), 시스템 비계 및 동바리 고정 미비(3개소) - 보수 및 시정 완료

□ 우수사례

○ (수정지구-2) ’24년 보강조치가 이루어진 후 지속적인 관찰 및 안전점검을 실시, 안전하게 유지 관리 중

수정지구-2 : 계단식 옹벽 설치
항공드론 조사 실시	상단 경계부 균열, 이격 등 없음

- ’25년 상반기 정기안전점검 결과 이상없음

3	세부 추진결과

□ 급경사지      * 총 70개소 [보수보강 2]

○ (대상시설) 소라지구-1 등 70개소

○ (주요지적) 비탈면 뜬돌 및 전도가능 수목 발생, 사면붕괴 위험

(소라지구-1) 비탈면 뜬돌 및 전도가능 수목 발생		(돌산읍) 사면 붕괴 위험

조치 계획		◈ 소라지구-1 붕괴위험지역 정비사업 추진 - 실시설계 계약, 7월 보수완료 예상 ◈ 돌산노인전문요양원 사면 붕괴 위험 - 실시설계 용역 착수, 11월 보수보강 공사 완료 예정

□ 산사태 취약지역      * 총 10개소 [보수보강 2, 이상없음 8]

○ (대상시설) 산사태 취약지역 10개소

○ (주요지적) 사면 낙석 및 계류 내 유목․퇴적물 제거 필요, 우기 전 산사태 예방을 위한 사방시설 설치 필요

(호명동) 사면 낙석 및 계류 내 유목, 퇴적물 제거 필요		(돌산읍) 계류침식이 심하고, 토석류가 쌓여 사방시설 설치 필요

조치 계획		◈ 우기 전 사방시설 설치 2개소 - 산사태 취약지역 재해예방 사업 추진 : ‘25. 3. ~ 6.

□ 건설현장      * 총 8개소 [현지시정 6, 이상없음 2]

○ (대상시설) 우평원더라움 더힐 등 8개소

○ (주요지적) 비계 이음부 고정 미비, 공사현장 자재 정리정돈, 소화기 점검표 관리

비계 이음부 고정 미비		공사현장 자재 정리정돈		소화기 점검표 부착

조치 사항		◈ 비계 벽체 고정 개수 등 구조검토서 검토 후 보강 조치 ◈ 공사현장 자재 정리정돈 및 현장정리 ◈ 소화기 점검표 부착 및 현행화

□ 옹벽     * 총 1개소 [현지시정 1, 보수보강 1]

○ (대상시설) 시전지구-2

○ (주요지적) 균열발생, 백태, 이음부 단차, 용수 유출, 배수구 막힘,

제초작업 필요

옹벽 (균열발생, 백태 등)		옹벽 제초작업 (전)		옹벽 제초작업 (후)

조치 계획		◈ 제초작업 자체시행 완료 ◈ 옹벽 균열발생, 백태, 이음부 단차 등 - ‘25년도 추경예산 반영 후 조치 예정

4	점검결과 안전조치 현황

□ 안전조치 실적

(단위 : 개소)

구분	계 (A+B+C)			완료 (A)				조치 중 (B)				예정 (C)
	’23년	’24년	’25년		’23년	’24년	’25년		’23년	’24년	’25년		’23년	’24년	’25년
현지시정	-	8	6		-	8	6		-	-	-		-		-
보수보강	-	2	4		-	2	-		-	-	4		-	-	1
정밀안전진단	-	2			-	2	-		-	-			-

○ 주요 조치내용(’25년 점검시설)

(여수시 시전지구) “제초작업 필요”	⇨	(조치결과) “제초작업 완료”

(학용동 공동주택 신축동사) “비계이음부 보강”	⇨	(조치결과) “외부 비계 가새 보강”

(죽림1지구) “동바리 수직핀 교체”	⇨	(조치결과) “동바리 수직핀 교체”

붙임 1		점검결과(보수․보강, 정밀안전진단)

□ 보수․보강 대상

구분	시설명 (주소)	안전점검 결과	향후계획
사면	소라지구-1 (대포리 산5-3)	비탈면 뜬돌 및 전도가능 수목 발생 ※ 소라지구-1 붕괴위험지역 정비사업 추진(실시설계 용역 착수)	’25. 7. 보수보강완료 예정
사면	돌산노인 전문요양원 (돌산읍 마상포길 19-1)	전문요양원 인근 절토사면 붕괴 위험 ※ 사면 보수보강 기능보강 사업 추진(실시설계 용역 착수)	‘25. 11. 보수보강완료 예정
산사태 취약지역	호명동 산240일원 돌산읍 죽포리 산 147-1일원	사면 낙석 및 계류 내 유목⁃퇴적물 제거 필요, 우기 전 산사태 예방을 위한 사방시설 설치 필요 ※ 산사태 취약지역 재해예방 사업 추진(‘25. 3. ~ 6.)	‘25. 6. 보수보강완료 예정
옹벽	시전지구-2 (여천체육공원길 49)	균열발생, 백태, 이음부 단차, 용수 유출, 배수구 막힘	추경예산 반영후 조치예정