여수시 공공하수처리시설 방류수 수질검사 결과 공고

(기간 : 2025. 4. 14. ~ 4. 20.)

구분	pH	TOC	SS	T-N	T-P	비고
여수공공하수처리시설	6.6	9.1	6.7	7.447	0.417
율촌 면단위 공공하수처리시설	6.4	7.1	0.5	10.928	0.323
방류수 수질기준*(Ⅳ지역)	-	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하

※ 「하수도법 시행규칙」 별표 1의 방류수 수질기준

※ 수질TMS 매시간 측정자료의 평균값