□ 롯데케미칼(주) 첨단소재 [탱크터미널]
화학사고 지역주민 홍보계획 요약서	
이 요약서는 공정안전보고서 이행평가 및 화학물질관리법 제23조의3 및 같은 법 시행규칙 
제19조의4 제1항에 따라 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 
알기 쉽게 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.	
사업장 일반정보	사업장 명	 롯데케미칼(주) 첨단소재 여수공장(탱크터미널)	
	사업장 주소	 전남 여수시 여수산단4로 166-42(중흥동)	
	대표전화	 주간 : 061-689-1301 (안전환경부문 사무실)
야간/휴일 : 061-689-1100, 689-1119 (방재센터)	
화학물질 목록
및 대표 유해성	목록	아크릴로니트릴, 1,3-부타디엔, 스티렌	
	대표
유해성	1. 아크릴로니트릴 (독성)
① 인체 유해성
- 흡입 : 흡입하면 치명적임(H330)
           호흡 자극성을 일으킬 수 있음(H317)
           * LD50 285 mg/L/4h(Rat)
- 피부 : 피부와 접촉하면 치명적임(H310) 
피부에 자극을 일으킴(H315)
알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317)
- 안구 : 눈에 심한 손상을 일으킴(H318)
- 경구 : 삼키면 유독함(H301)
* LD50 5,480mg/kg(Rat)

② 물리적 위험성
  - 고인화성 액체 및 증기(H225)
  - 열, 스파크, 정전기, 화염, 산화제에 의해 점화. 증기는
    공기와 결합 시 폭발성 혼합물 형성 가능
- 혼합•적재금지 : 산화제, 산, 염기, 브롬, 아민, 질산은
③ 환경유해성
  - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함(H411) 
④ 화학사고 시 발생 가능 물질
  - 화재(연소) 시 : 독성가스(질소산화물, 시안화물), 일산화탄소,
                  이산화탄소, 암모니아, 아세틸렌, 아세토니트릴
                  아크릴로나이트릴, 프로피온나이트릴 및 피롤

3. 1,3 부타디엔 (화재)
① 인체 유해성
- 유전적인 결함과 암을 일으킬 수 있음(H340, H350)
- 흡입 : LD50 470 mg/m3/4h(Rat)
- 피부 :액체와 피부 접촉시 화상, 동상위험이 있음
② 물리적 위험성
  - 극 인화성가스 (인화성 한계 범위 2~12%)
  - 고압가스 포함 (가열하면 폭발 할 수 있음)
③ 환경유해성 : 해당없음
④ 화학사고 시 발생 가능 물질
  - 화재(연소) 시 : 자극성, 부식성, 독성가스

※ 참고사항
- LC 50(치명적인 농도)
 * 보통 4시간동안 일정한 농도에 동물을 노출(흡입)시켜 
   일정기간 동안 동물의 50%가 죽는 공기중 화학물질의 
   농도를 말함.
  - LD 50(치사량)
   * 피부 및 경구에 투입하여 한번에 제공되는 물질의 양으로 
     실험동물의 50%가 죽는양을 말함. 	
사고 발생시
대응정보	시나리오
총괄영향범위	1. 총괄영향범위 행정구역명
- 전라남도 여수시 (월하동, 평여동, 삼일동, 중흥동, 주삼동)

2. 총괄영향범위 지도(독성)

2-1. 사업장 설비위치 지도(독성)

AN STORAGE TANK
(R-FB-1006)

(A-

3. 총괄영향범위 지도(화재/폭발)

3-1. 사업장 설비위치 지도(화재/폭발)

BD STORAGE TANK
(R-FB-1007)

(A-

비상연락체계	비상연락기관 및 전화번호	- 사업장 비상전화 : 061) 689-1301, 야) 061)689-1100/1119
- 여수 소방서(119) : 061) 680-0900
- 여수시 재난안전상황실 : 061) 659-4949
- 여수시 산단환경관리과 : 061) 659-2816 
- 여수경찰서(112) : 061) 691-0112(삼일파출소)
- 여수해양경찰서(122) : 061) 840-2291
- 여수화학재난합동방재센터 : 061) 690-1633
- 화학물질안전원 종합상황실 : 043) 830-4120~2
- 영산강유역환경청(화학안전관리단) : 062) 410-5232
- 전라남도 기후대기과 : 061) 286-7940
- 고용노동부 여수고용노동지청 : 061) 650-0137
- 한국가스안전공사 동부지사 : 061) 682-0019
- 안전보건공단 전남동부지사 : 061) 689-4950
- 국가정보원 : 111
- 한국전기안전공사 여수지사 : 061) 989-3200
- 한국산업단지공단(전남지역본부) : 070-8895-7991
- 주삼동 주민센터 : 061) 659-1647 
- 삼일동 주민센터 : 061) 659-1667 
- 여천 제일병원 : 061) 689-8114
- 여천 전남병원 : 061) 690-6000
- 순천 성가롤로병원 : 061) 720-2000	
사고 발생시
대피경보 방법	대피경보
방법	1. 사업장내 : 방재센터에서 비상방송을 이용하여 전 공장 전파
2. 인근주민 : 유선/메시지 → 방송
  - 1단계 : 롯데케미칼(주) 첨단소재 → 여수시 재난안전과(상황실)
           전파(유선/메시지)
  - 2단계 : 여수시 재난안전과(상황실) → 주민자치센터 전파(유선)
  - 3단계 : 주민자치센터 → 마을주민(방송)
3. 인근업체 : 유선통보, 비상방송
  - 안전환경부문에서 유선전화를 이용 인근업체에 통보 후
    업체별 사업장 자체 비상방송을 실시 	

사고발생시
주민대피 장소
및 방법	주민대피장소
및 방법	<주민 대피방법>
1. 사업장내
  - 사고현장 접근을 피하고 신속히 대피할 것
  - 최초 사고 시 조정실 등 밀폐 공간으로 실내 대피 후 
    외부공기 유입 차단조치를 할 것
  - 소산 및 대피 명령 시 집결/소산 장소로 이동할 것
    ① 대피 시 보호구 등을 착용하여 노출/흡입에 주의할 것
    ② 대피 시 바람을 안고 이동할 것 (또는 직각 방향)
    ③ 대피 통제/유도자의 명령에 따라 신속히 대피할 것
  - 화학물질 노출 시 즉시 병원에 가서 의사 진찰을 받을 것

2. 사업장 외
  - 사고현장으로 이동을 금지하고 마을방송에 귀 기울일 것
  - 최초 사고 시 자택 및 건물 등으로 실내 대피 후 외부공기
    유입 차단조치를 실시할 것
  - 소산 및 대피 명령 시 집결/소산 장소로 이동할 것
    ① 대피 시 수건/마스크 등을 착용하여 노출/흡입에 주의할 것
    ② 대피 시 바람을 안고 이동할 것 (또는 직각 방향)
    ③ 차량 등 이용 시 외부공기 유입을 방지할 것
    ④ 대피 통제/유도자의 명령에 따라 신속히 대피할 것
  - 화학물질 노출 시 즉시 병원에 가서 의사 진찰을 받을 것

<주민대피 장소>
1. 최초(주민)  : 실내대피 (자택/건물)
2. 최초(사업장) : 실내대피(조정실 등) 및 정문/후문
3. 집결지(공통) 
   - 대성산소 앞 소공원(평여동 987-1) : 약 500명(소요시간 : 10분)
   - 롯데케미칼 정문주차장(중흥동 172) : 약 1,000명(소요시간 5분)

4. 대피장소(공통) 
   - 여도초등학교(상암로 7) : 3,366명 (소요시간 9분)
   - 여천초등학교(주동1길 30) : 961명 (소요시간 17분)
   - 쌍봉초등학교(흥국로 47) : 575명 (소요시간 20분)
   - 신기초등학교(여천체육공원길 24) : 3,841명 (소요시간 19분)
   - 시전초등학교(망마로 82-17) : 3,288명 (소요시간 20분)