여수시 공공하수처리시설 방류수 수질검사 결과 공고

(기간 : 2026. 6. 29. ~ 7. 5.)

구분	pH	TOC	SS	T-N	T-P	비고
여수공공하수처리시설	6.8	6.7	3.1	3.892	0.222
율촌 면단위 공공하수처리시설	6.5	4.6	9.3	6.048	0.452
방류수 수질기준*(Ⅳ지역)	-	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하

※ 「하수도법 시행규칙」 별표 1의 방류수 수질기준

※ 수질TMS 매시간 측정자료의 평균값