여수시 공공하수처리시설 방류수 수질검사 결과 공고

(기간 : 2026. 7. 27. ~ 8. 2.)

구분	TOC	SS	T-N	T-P	pH	비고
여수공공하수처리시설	7.38	2.22	4.49	0.67	6.8
율촌 면단위 공공하수처리시설	7.20	0.15	7.62	0.21	6.3
방류수 수질기준*(Ⅳ지역)	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하

※ 「하수도법 시행규칙」 별표 1의 방류수 수질기준

※ 수질 TMS 매시간 측정자료의 평균값