2013년 교량 및 고가교 정밀안전진단 및 점검 결과

▣ 교   량 ( 2개소 )

도로별	교량명	위치	교 량 제 원					설계 하중	준공 년도	통행제한		관리청	결과
			연장	폭	경간	차선 (상)	차선 (하)			제한 톤수	공고 일자
〃	삼호교	삼산	250.0	5.0	13			13.5	‘91	32.4 (18)	‘94.11.7	여수시	C
〃	달천교	소라	293.0	4.0	30			24	‘99			〃	B

※진단완료일 : 삼호교 : 13. 1. 10, 달천교(정밀점검) :‘13. 5. 10

▣ 고가교 ( 2개소 )

시설물명	위 치	시 설 내 용(m)								도로 등급	결과
		시설명	연장	폭	높이	경간	차선	구조	준공
고가교	둔덕동	양지고가	290.0	15.0	12.0	5	2(2)	강교, PC빔	‘95	시도	B
“	광무동	봉강고가	250.0	12.0		5	2(1)	강교	‘97	시도	B

※진단완료일 : 13. 5. 10