여수시 고시 제2010 - 150호

여수 도시관리계획(장도근린공원) 조성계획 결정(변경) 고시

여수 도시관리계획(장도근린공원) 조성계획 결정사항에 대하여 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조, 같은법 시행령 제25조, 전라남도 사무위임 조례 제2조의 규정에 의거 다음과 같이 조성계획 결정(변경) 승인 고시합니다.

2010.  8.  26.

여     수     시     장

1. 여수시관리계획(근린공원) 조성계획 결정조서 : 다음

2. 여수시관리계획(근린공원) 조성계획 결정도서 : 게재생략

3. 관계도서는 여수시청 공원과(061-690-2356)에 비치하고 일반인에게 보입니다.

여수 장도근린공원 조성계획 결정(변경) 조서

1. 공원조성계획 결정(변경)조서 : 변경없음

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
기정	62	장도 공원	근린공원	웅천동 산272임 일원	95,000	-	95,000	건고-69호 77.04.18

2. 시설결정규모 결정(변경) 조서

구 분	면 적 (㎡)	시설면적(㎡)		건축면적(㎡)		시설률			건폐율
		기정	변경	기정	변경	계 획		법적기준	계 획		법적기준
						기정	변경		기정	변경
근린 공원	95,000	22,459	23,560	1,362	1,053	23.6%	24.8%	40% 이하	1.4%	1.1%	20% 이하

3. 토지이용계획 결정(변경) 조서

구 분		면 적(㎡)					비 고
		기 정	구성비 (%)	변 경	변 경 후	구성비 (%)
총 계		95,000	100.0	-	95,000	100.0
시설용지면적		22,459	23.6	증) 1,101	23,560	24.8	1.2% 증가
	도로및광장	9,295	9.8	감) 3,520	5,775	6.1
	주차장	1,247	1.3	감) 1,247	-	-
	조경시설	8,078	8.5	감) 1,408	6,670	7.0
	교양시설	2,893	3.0	증) 7,452	10,345	10.9
	편익시설	946	1.0	감) 176	770	0.8
녹 지		72,541	76.4	감) 1,101	71,440	75.2	1.2% 감소

4. 공원조성계획 결정(변경) 사유

도면표시 번 호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
62	장도 근린공원	시설용지면적 증) 1,101㎡ → 23,560㎡	･전시장 및 아뜨리에 설계 변경에 따른 토지이용계획의 변경과 지형훼손을 최소화 하기위해 기존 산책로를 반영한 동선계획변경을 통해 지형의 보전 및 지역주민의 접근성 향상, 질 높은 문화생활 제공을 위해 공원조성계획을 변경하고자 함

5. 세부시설계획 조서

가. 세부시설계획 결정(변경) 총괄 조서

구 분		도면 번호	시 설 명	위 치	부지면적 (㎡)	건 축 물 (㎡)				비고
						바닥면적	연면적	층 수	동 수
총면적		기정			95,000	1,362	1,856	8	8
		변경			95,000	1,053	1,053
시 설 면 적		기정			22,459	1,362	1,856	8	8
		변경			23,560	1,053	1,053
도로	기정	-	보행자도로		9,295
	변경	-	보행자도로		5,775
광장	폐지	1	광장		1,247
조경 시설	기정	소 계			8,078
		2-1	조경시설①	웅천동 산279임	203
		2-2	조경시설②	웅천동 산269임	299
		2-3	조경시설③	웅천동 1633-1대	315
		2-4	조경시설④	웅천동 1632-2대	366
		2-5	조경시설⑤	웅천동 1626대	300
		2-6	조경시설⑥	웅천동 1626-1전	368
		2-7	조경시설⑦	웅천동 1627-1전	1,346
		2-8	조경시설⑧	웅천동 1627-1전	4,881
	변경	소 계			6,670
		1-1	조 경 시 설	웅천동 1630전	6,450
		1-2	조 경 시 설	웅천동 1627임	220
교양 시설	기정	소 계			2,893
		3-1	아뜨리에	웅천동 1635-1임	1,340	395	395	1	1
		3-2	전시장①	웅천동 1636전	788	248	495	1	1
		3-3	전시장②	웅천동 1637임	765	248	495	1	1
	변경	소 계			14,050
		2-1	아뜨리에	웅천동 1632대	5,130	252	252
		2-2	전시장	웅천동 1635-1임	8,920	738	738

구분		도면 번호	시 설 명	위 치	부지면적 (㎡)	건 축 물 (㎡)				비 고
						바닥면적	연면적	층 수	동 수
편익 시설	기정	소 계			946	471	471
		4-1	카페테리아	웅천동 산279임	613	265	265	1	1
		4-2	휴게시설①	웅천동 1626-2대	189	86	86	1	1
		4-3	휴게시설②	웅천동 산269임	36	40	40	1	1
		4-4	휴게시설③	웅천동 산273임	36	40	40	1	1
		4-5	화장실	웅천동 산279임	36	40	40	1	1
		4-6	음수대	웅천동 산279임	36
	신설	3-1	휴게시설	웅천동 산273임	770	63	63
녹지	기정	5	녹지		72,541
	변경	-	녹지		71,440

나. 도로 및 광장 결정(변경) 조서

구 분		규 모				기 능	연장 (m)	면적 (㎡)	기점	종점	사용 형태
		등급	류별	번호	폭원 (m)
		총 9개노선 신설					1,984	5,775
신설	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	소로	3	1	3.6~6	산책로	460	1,999	웅천동 산 279	웅천동 1632-3	보행자 도로
신설	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	소로	3	2	2	산책로	65	131	웅천동 산 279	웅천동 산 279	보행자 도로
신설	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	소로	3	3	1.5	산책로	157	240	웅천동 산 279	웅천동 산 279	보행자 도로
신설	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	소로	3	4	1.5	산책로	243	365	웅천동 산 279	웅천동 1635-1	보행자 도로
신설	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	소로	3	5	4.2	산책로	83	379	웅천동 산 279	웅천동 1635-1	보행자 도로

구 분		규 모				기 능	연장 (m)	면적 (㎡)	기점	종점	사용 형태
		등급	류별	번호	폭원 (m)
신설	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	소로	3	6	3	산책로	267	953	웅천동 1635-1	웅천동 산 273	보행자 도로
신설	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	소로	3	7	2	산책로	333	657	웅천동 1636	웅천동 산 273	보행자 도로
신설	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	소로	3	8	3	산책로	288	874	웅천동 산 272	웅천동 산 273	보행자 도로
신설	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	소로	3	9	2	산책로	88	177	웅천동 1632	웅천동 1629	보행자 도로
		총 23개 노선 폐지					3,807	9,295
폐지	기정	소로	3	1	1.5	산책로	195	293	웅천동 산276	웅천동 1627-1	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	2	2	산책로	36	72	웅천동 산273	웅천동 1627-1	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	3	2	산책로	496	992	웅천동 산271	웅천동 산273	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	4	2	산책로	56	112	웅천동 산271	웅천동 1632	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	5	3	산책로	553	1,659	웅천동 산279	웅천동 산269	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	6	2	산책로	55	110	웅천동 1635	웅천동 산271	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	7	1.5	산책로	131	197	웅천동 산276	웅천동 산274	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	8	2	산책로	210	420	웅천동 산279	웅천동 1635	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

구 분		규 모				기 능	연장 (m)	면적 (㎡)	기점	종점	사용 형태
		등급	류별	번호	폭원 (m)
폐지	기정	소로	3	9	2	산책로	37	74	웅천동 산278	웅천동 산279	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	10	2	산책로	140	280	웅천동 산279	웅천동 산279	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	11	2	산책로	50	100	웅천동 산279	웅천동 산279	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	12	3	산책로	108	324	웅천동 산269	웅천동 산269	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	13	5	산책로	364	1,820	웅천동 1632-6	웅천동 1632-3	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	14	5.5	산책로	10	55	웅천동 1632-5	웅천동 1632-5	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	15	5.5	산책로	3	16	웅천동 1632-1	웅천동 1632-4	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	16	2	산책로	8	16	웅천동 산271	웅천동 1633	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	17	2	산책로	13	26	웅천동 산271	웅천동 1633-1	보행자 도로
	변경		-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	18	2	산책로	9	18	웅천동 산273	웅천동 1632-3	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	19	2	산책로	12	24	웅천동 1626	웅천동 1632-3	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	20	2	산책로	11	22	웅천동 1626-1	웅천동 1632-3	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

구 분		규 모				기 능	연장 (m)	면적 (㎡)	기점	종점	사용 형태
		등급	류별	번호	폭원 (m)
폐지	기정	소로	3	21	2	산책로	524	1,048	웅천동 산273	웅천동 산272	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	22	2	산책로	696	1,392	웅천동 산273	웅천동 1630	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐지	기정	소로	3	23	2.5	산책로	90	225	웅천동 산279	웅천동 산279	보행자 도로
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1개 광장 폐지						1,247
폐지	기정	광장						1,247
	변경	-						-