여수시 고시 제 2010 - 155 호

여수시 수도정비기본계획(변경) 고시

상수도의 효율적이고 합리적인 운영과 안정적인 물 공급을 위하여 여수시 수도정비기본계획을 변경하고 수도법 제4조 제5항 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2010.  9.  2

여  수  시  장

여수시 수도정비기본계획(변경) 고시

가. 수도정비에 관한 기본방침

여수시의 체계적이고 합리적인 수도정비기본계획을 수립함으로써, 장래 급수사용량 증가에 능동적으로 대처하고 양질의 수돗물을 경제적이고 안정적으로 공급하기 위하여 시설의 현대화, 관리의 집중화․최적화를 통한 경비의 절감 및 수질개선 효과를 극대화 할 수 있도록 계획함.

나. 목표년도

구 분	기준년도	1단계	2단계	3단계	4단계	비 고
목표년도	2006년	2010년	2015년	2020년	2025년

다. 장래 계획지표

구 분		개 요					비 고
목표년도		기준년도	1단계	2단계	3단계	4단계
		2006년	2010년	2015년	2020년	2025년
인구(인)	계획인구	297,489	293,741	297,389	298,040	298,200
	보급율	84.5%	90.9%	97.2%	98.1%	99.1%
	급수인구	251,378	267,015	289,012	292,397	295,494
일평균소비량 원단위(Lpcd)		232	238	244	247	252
유수율(%)		60.4	66.9	80.0	82.5	85.0
일평균급수량 원단위(Lpcd)		386	360	310	300	300
계획일최대 수요량(㎥/일)	계	117,329	124,962	122,973	121,961	123,167
	생활용수	-	124,962	116,473	114,036	115,242
	기타용수	-	-	6,500	7,925	7,925
	공업용수	-	-	-	-	-
정수장 시설용량 (㎥/일)	계	160,200	156,720	156,720	156,720	156,720
	둔덕정수장	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500
	학용정수장	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200
	오천정수장	3,500	-	-	-	-	폐쇄
	금오도정수장	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	도서지역
	거문도정수장	700	700	700	700	700
	개도정수장	320	320	320	320	320
단계별 확장계획(㎥/일)		-	-	-	-	-
마을 및 소규모급수시설(개소)		∙마을상수도 : 113개소, ∙소규모급수시설 : 58개소
		171	128	76	65	57

라. 주요 시설확충계획

구 분		확 충 계 획	비 고
정수시설	고도처리 사업	• 둔덕정수장, 학용정수장 고도처리 도입
배수지신설	3개소	• V=28,800㎥ - 엑스포배수지 V=8,000㎥ - 둔덕배수지 V=7,000㎥ - 학동배수지 V=8,500㎥
배수지증설	2개소	• V= 5,300㎥ (부족한 체류시간 확보) - 양지배수지 (당초 1,500㎥ → 2,300㎥) - 여서배수지 (당초 6,400㎥ → 10,900㎥)
배수지 급수구역조정	3개소	• 덕충2배수지 → 고소가압장, 고소배수지폐쇄 • 국동배수지 → 급수구역확대(급수안정화도모) • 엑스포배수지 → 종화가압장, 수정배수지폐쇄
송․배수시설	가압장 및 관로신설	• D50mm∼500mm, L=234,066m (급수관로포함) - 소라·율촌·화양면 2단계 지방상수도 확충 - 삼일동 지방상수도 확장 - 돌산읍 지방상수도 확장 - 엑스포 공급시설 - 오천정수장권역 공급 - 학용정수장↔둔덕정수장간 연계관로
도서지역 식수원 개발 사업		•연도, 대두라도, 낭도, 동도, 초도, 송여자도, 손죽도

마. 정수장 폐쇄계획

1. 오천정수장

○ 해양경찰학교의 유치 및 취수원의 수질오염 심화, 갈수기시 수량의 부족 및 시설물 노후화에 따라 오천수원지 및 오천정수장 폐지

○ 당초 오천정수장에서 공급되던 급수지역은 둔덕정수장에서 공급토록 계획

바. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2010	2015	2020	2025	비고
계	135,869	26,189	74,044	18,369	17,269
시설확충계획	140,810	38,750	48,470	29,095	24,495
시설개량계획	127,723	25,225	67,862	17,369	17,269
수요 및 운영관리계획	8,146	964	6,182	1,000	-

사. 기타

여수시 수도정비기본계획(변경)의 세부내용과 관계도서는 여수시 상하수도사업소 상수도과 시설급수담당 부서(☎061-690-2922)에 비치하고 있으며 열람할 수 있습니다.