여수시 공고 제2022-326호

2022년도 농산물 중·소형저온저장고 설치 지원사업

시공업체 선정 공모 공고

「2022년도 농산물 중․소형저온저장고 설치 지원사업」추진과 관련하여 우수하고 건실한 시공업체 선정을 위해 다음과 같이 공고합니다.

2022년  1월 27일

여   수   시   장

Ⅰ. 사업개요

1. 추진목적

○ 건실하고 우수한 업체를 선정하여 보조사업자와 자격미달 시공업체간 계약으로 야기되고 있는 부실시공 등 사전 예방

○ 농산물 중․소형저온저장고 설치에 소요되는 실제 비용을 산정하여 반영함으로써 예산을 절감하고 수혜 농가를 확대하고자 함.

2. 추진방침

○ 전문 자격을 가진 저온저장고 설치 시공업체를 엄선한 후 농가 자율계약

○ 농산물 중․소형 저온저장고 설치사업 지침에서 정한 설치기준 준수 및 모든 자재의 KS 규격품 사용 의무화

※ 정산 시 반드시 품질인증서 첨부: 외관철판, 냉동기, 유니트쿨러 등

3. 사업개요

○ 사업기간: 2022. 1. ~ 12.

＊시공업체 선정 공모기간 : 2022. 1. 27.(목) ∼ 2. 11.(금)

○ 사 업 량

- 소형저온저장고: 35동(9.9㎡형 기준) / 1동당 6,300천원

- 중형저온저장고:  1동(66㎡형 기준) / 1동당 70,000천원

○ 사 업 비: 290,500천원(보조 145,250 자담 145,250)

- 소형저온저장고: 220,500천원(보조 110,250 자담 110,250)

- 중형저온저장고:  70,000천원(보조  35,000 자담  35,000)

○ 사업내용

- 소형저온저장고: 컨테이너․판넬식 저온저장고 설치

- 중형저온저장고: 철골조 냉동․냉장 저온저장고 설치

Ⅱ. 시공업체 선정

1. 선정방식

○ 저온저장고 설치 업체를 공모 후 서류심사를 거쳐 공장등록여부, 자격증 소지자 근무여부, KS제품 및 규격자재 사용여부 등 고려하고 여건에 따라 업체 현장 방문실시 후 선정

2. 참가자격

가. 저온저장고 설치사업을 성실히 수행하고 있는 업체로서 아래의 요건을 갖춘 업체

․공고일 현재 사업자등록증(종목: 냉동·냉장취급)을 필하고, 저온저장고 시공업체로 공장 등록한 업체

․공조냉동기계기능사 이상 자격증을 갖춘 업체

․최근 3년 이내 저온저장고 시공실적이 양호한 업체

․일정 자격을 갖춘 인력 보유업체로 KS제품 사용업체

․성실시공 및 사후관리를 위해 설치 규모화된 업체

․공고일 현재 여수시에 사업자 주소와 사업장을 둔 업체

나. 참가제한

․각종 제세를 체납한 업체

․정상적인 사업비 집행이 곤란하다 판단되는 업체(채권압류 등)

․최근 3년간 저온저장고 사업 관련 업체의 사유로 민원이 발생한 업체

․업체 선정 후 제한 요건사항 발생 시 참여 제한

3. 공모 및 신청 접수

가. 공모(공고)기간: 2022. 1. 27.(목) ~ 2. 11.(금)

나. 공고(공고)장소: 여수시청 및 농업기술센터 홈페이지

- 신청서는 여수시청 및 농업기술센터 홈페이지 다운받아 활용

다. 신청서 접수

1) 접수마감: 2022. 2. 11.(금) 18:00

2) 접 수 처: 여수시농업기술센터 특산품육성과 농산물유통팀

우)59633, 전남 여수시 주동 1길 32(주삼동)

3) 접수방법: 방문접수 또는 등기우편접수(도착분에 한함)

- 코로나19 확산 방지를 위해 가급적 우편접수 요망

- 제출서류는 반드시 원본제출(불가피한 사유가 인정될 경우에 한해 사본 제출 제한적 허용)

4. 시공업체 선정결과 발표 : 2022. 2월 중

․ 여수시청 및 농업기술센터 홈페이지

․ 선정업체 개별 유선연락

5. 제출서류

가. 시공업체 공모신청서

- 법인등기부등본, 법인정관, 법인 인감증명서

- 사업자등록증, 건설업등록증, 공장등록증 및 수첩 사본

- 기술자 보유증명서, 건설산업기본법에 의한 제재처분확인서

- 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부

- 기술자 원천징수영수증(사본) 또는 4대 보험 납입증명서(사본)

나. 시공업체 현황

- 시공업체 실적 증빙서류 등

다. 가격제안서

- 설계도, 설계내역서(산출내역서)

라. 저온저장고 설치자재사용 계획서(중․소형 구분)

- 품질인증서(KS인증 등) 사본

- 자재 납품업체의 공장등록증 사본

- 자재 납품계약서 사본

- 자재 품질검사결과서 사본

마. 확약각서

- 사업지침 및 설치기준 준수 확약각서

6. 기타사항

○ 구비서류를 허위로 작성 제출 하였거나, 허위자료로 판명 되었을 시, 시공업체로 선정되었더라도 해당업체는 자격박탈

○ 공모에 참가 신청하지 않은 업체는 보조사업에 참여할 수 없음

○ 사업추진은 가급적 6월말까지 완료 목표로 추진

○ 계약체결은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령의 관련규정에 의한 계약의 일반조건과 특수조건 등의 일반원칙을 따름.

○ 신청(제안)서 심사내용은 공개하지 않음.

○ 시공업체는 건축물 대장 등재 등 인허가 절차 이행

○ 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.

○ 기타 자세한 사항은 특산품육성과 농산물유통팀(☎061-659-4515)으로 문의

붙임  1. 농산물 저온저장고 시공업체 공모신청서(서식) 1부.

2. 개인정보 이용 및 제공 사전 동의서 1부.

3. 시공업체현황(서식) 1부.

4. 가격제안서(서식) 1부.

5. 농산물 저온저장고 설치자재 사용 계획서(서식) 1부.

6. 사업지침 및 설치기준 준수 확약각서(서식) 1부.

7. 2022년 저온저장고 설치기준(참고자료) 1부.

[붙임 1]

농산물 저온저장고 시공업체 공모신청서

신청인	업체명			법인등록번호
	소재지			전 화 번 호
	대표자			주민등록번호
공 모 개 요	공고번호	여수시 공고 제2022 - 호 (2022. 1. 26.)
	공모건명	2022년도 농산물 중·소형저온저장고 설치 지원사업
대리인 및 사용인감	본 공모에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 공모에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : (인)
본 업체는 위의 번호로 공고한 여수시의 2022년 농산물 저온저장고 설치 사업자 공개모집에 참가하고자 귀 시에서 정한 공모공고사항을 모두 승낙하고 붙임서류를 첨부하여 공모참가신청서를 제출합니다. [첨부서류] 1. 법인등기부등본 1부 2. 법인정관 및 법인 인감증명서 각 1부 3. 사업자등록증, 건설업등록증 및 수첩(사본) 각 1부 4. 공사실적증명서 1부 5. 기술자 보유증명서 1부 6. 건설산업기본법에 의한 제재처분 확인서 1부 7. 공장등록증(사본) 1부 8. 기타 공고에서 정한 서류 각 1부 2022년 월 일 신청인 업체명 : 대표자 : (인) 여 수 시 장 귀하

[붙임 2]

개인정보 이용 및 제공 사전 동의서

1. 시공업체 개인정보를 이용하는 것에 대한 동의

가. 목적: 사업참여자 선정과 부정ㆍ편중 수급 여부 확인 및 사후관리

나. 이용사업: 농산물 중·소형저온저장고 지원사업

다. 이용정보: (고유식별정보)　성명, 주소, 전화번호(핸드폰)

라. 동의주체: 시공업체

※ 위의 내용에 대해 동의(「전자정부법」 제36조 제1항에 따른 행정정보공동이용에 대한 동의)하지 않을 경우는 위 목록 중 업무담당자가 요청하는 자료를 직접 제출해야 함

2. 사업 참여 시공업체 개인정보에 대한 동의

가. 목적: 농산물 중·소형저온저장고 사업의 원활한 진행과 사후관리

나. 제공정보: 농산물 중·소형저온저장고 사업 참여내역(성명, 주소, 전화번호 등)

다. 이용기관(업체): 지방자치단체

라. 활용분야: 여수시가 시행하는 농산물 중·소형 저온저장고 지원사업

마. 동의주체: 시공업체

본인은 개인정보보호법 제15조ㆍ제17조ㆍ제18조, 제23조 및 제24조에 따른 고유식별 정보의 처리에 관하여 고지 받았으며, 여수시가 개인정보를 이용 또는 제공하는 것에 동의합니다.

본인은 위의 동의사항에 관하여 개인정보보호법 제17조 제2항 및 제18조 제3항에 따른 안내로 갈음하는 것에 동의합니다.

2022년    월     일

업체명:

대 표:                   (인 또는 서명)

[붙임 3]

시 공 업 체 현 황

업 체 기 본 현 황
업 체 명			설립연도		년
대 표 자			전화번호 (핸드폰)
주 소
인력 및 장비 등 보유 현황
인 력 보유현황
장 비 보유현황
기 타 보유현황
저온저장고 시공 실적(최근 3년간)
연도별	발주기관	사 업 비 (백만원)		시공실적 동/면적		비고
						바닥면적 (3.3~165㎡기준)

[붙임 4]

가 격 제 안 서
사 업 명		농산물 중·소형 저온저장고 설치
주 관 기 관		전라남도 여수시
제 안 금 액		금 원(금 원)
	구 분		규격 및 기종	제조ㆍ납품업체	금액	비고
	냉동기설치
	단열ㆍ판넬 설치
	· · ·
	출입문
	비가림시설
	기타시설
	일반관리비
	이 윤
	부가가치세
	총 금 액
	※ 업체 특이사항
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙임 : 설계도 및 설계(산출)내역서 각 1부. 2022년 월 일 ○○업체 직인 여 수 시 장 귀하

[붙임 5]

농산물 저온저장고 설치 자재 사용계획서

1. 냉 동 기

구 분	제조사	모델명	마력수	비고
유닛쿨러(송풍기)			HP
콘덴서(실외기)

※ 자재사용 냉동기 카달로그 및 품질인증서 첨부

2. 단열판넬

○ 제 조 사 :

※ 단열판넬 시험성적서 및 품질인증서 첨부

3. 기타자재 사용계획

○ 비가림시설은 어떤 자재로 사용할 것인지?

○ 기초바닥(콘크리트 제외)을 어떻게 할 것인지?

○ 콘트롤 판넬은 어떤 자재를 사용할 것인지 등을 기재

2022년   월     일

- 업 체 명 :

- 대 표 자 :             (인)

여 수 시 장 귀하

[붙임 6〕

2022년 농산물 중·소형 저온저장고 설치 지원사업

사업지침 및 설치기준 준수 확약각서

□ 업 체 명 :

□ 대 표 자 :                       (연락처 :           )

□ 소 재 지 :

상기 본인은 2022년도 여수시 농산물 중·소형 저온저장고 지원사업 계획에 따른 공모참가에 있어 사업지침에 명시된 설치기준과 아래사항에 대하여 철저히 준수하고 이행할 것을 확약합니다.

1. 보조사업자의 불편 해소를 위해 건축 인허가, 농업용 전기신청 등 행정절차를 이행한다.

2. 모든 자재는 KS제품을 사용하고 부득이한 사유가 없는 경우 사업기간 내에 모든 사업을 완료한다.

3. 보조사업의 성실한 수행과 부실 시공방지를 위해 어떠한 경우라도  “이면 계약 엄금”사항을 철저히 준수한다.

위의 사항을 위반했을 경우 저온저장고의 보완 및 재시공 등 여수시의 요구사항을 성실하게 이행하고 이에 소요되는 제반비용은 시공업체에서 부담하며, 향후 3년간 여수시에서 시행하는 농산물 저온저장고 설치사업에 참여하지 않을 것임을 확약합니다.

2022년   월    일

시공업체 :

대 표 자 :          (직인)

여 수 시 장 귀하

[붙임 7〕

2022년 농산물 저온저장고 설치기준

□ 소형 저온저장고(9.9㎡형)

∘ 철판두께 : 0.45mm이상 (양면 합산 0.9mm이상)

∘ 벽두께   : 100mm이상, 내부는 공업용 우레탄사용

∘ 냉동기(압축기, 응축기, 팽창변 등) : 3평(2마력), 5평(3마력), 10평(5마력)

∘ 유니트쿨러(증발기 제상용) : 1대

∘ 기타 부속장비

-  전원 차단기, 전압계, 전류계, 전원표시등, 경보 등 ON/OFF 표시등, 온도조절 및 표시기 등

∘ 야외 설치 시 지붕은 지역여건을 감안 가급적 비 가림 시설 설치

□ 중형 저온저장고(66㎡형)

∘ 설치 형태 : H빔 + 화스너타입 우레탄 판넬(냉동용) 등

- 우레탄판넬 : 냉장 (100㎜ 이상), 냉동·급냉(120㎜ 이상)

- 바닥 우레탄 발포(100㎜ 이상)

- 바닥 콘크리트 두께(150㎜ 이상)

∘ 기계류

- 냉동기 :  20평형 10~15마력, 30평형 20~25마력, 50평형 25~30마력 기준으로 하되, 저장물의 종류, 1회 입·출고 물량, 장·단기보관 등을 고려하여 해당 설계에 맞게 선정

- 보조장치 : 송풍기(유니트쿨러), 증발기 각 1대

- 냉동출입문 : 전동슬라이딩, 수동슬라이딩, 오버랩 형식 등 여건에 따라 선택 설치

- 환기창 : 팬을 부착하고 레버식 등 사용이 편리하게 설치

- 닥트시설 : 현장 여건에 따라 설치가 필요한 저장고는 설치

- 기타 부속장비 : 전압계, 전원 차단기, 경보등, 온도조절기 등

※ 저장품목에 따라 기계류 용량 등은 조정하여 설치 가능

<참고>

가. 단열재 열전도율 기준: 경질폴리우레탄폼 → 열전도율(λ값)=0.021W/m‧K(0.018 ㎉/h‧m‧℃) 이하

나. 단열재 규격기준 : 열 통과율(k값) 0.18㎉/㎡‧h‧℃(열전도율 / 단열재 두께)

구 분	외벽	천정	바닥	간벽	비 고
경질 폴리우레탄폼	100mm	100mm	100mm	75mm	저온저장고( 0℃) 기준

* 천정이 직사광선에 노출될 경우 150mm 이상으로 설계