「여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업」 건축설계공모 질의 답변

연번

질 의

답 변

비 고

□ 지침 내용

1

어린이 전용이 아닌 특화도서관으로 조성 내용과 관련,  프로그램의 명확한 성격 답변 바람

주 이용자는 어린이이지만 공동육아나눔터와 복합화 조성되는 시설이므로 어린이 동반 보호자 또한 고려하여 설계

현장설명회 2.1.주요 검토내용

2

비대면서비스 드라이브스루 제안을 차량 동선 내에서만 고려하면 되는지,

스테이션같은 별도의 공간을 고려해야 하는지

비대면 서비스의 유형 및 공간 구성 방식은 설계자가 동선(보행, 차량, 운영), 배치 등을 종합적으로 고려하여 제안 하여야 할 사항임

지침서8p

Ⅲ.2.너.

3

대상부지 주변 환경 중 심곡천을 따라 보행로계획 여부, (현장설명회 자료 중 현장사진에 심곡천이 흐르는 도로 하부 굴다리의 높이가 보행이 어려워 보임)

본 사업에서는 사업부지 경계 내에 한하여 인근 심곡천변 연계 계획이 가능하며, 공동주택단지와 연계된 진출입로에 대하여는 설치 위치 및 유형 등 제안 권장

지침서9p

Ⅲ.3.가.1)

4

죽림 1지구 인접 공동주택단지(A2블록)와 연계된 진출입로 설치 가능 여부

죽림1지구 도시개발구역 내에 인접 심곡천변이 포함되어있으나 전남도시개발공사에 확인해본 결과 현재는 보행로에 대한 구체적인 계획 없음

지침서9p

Ⅲ.3.가.1)

5

주차대수 법정대수만 맞춰도 되는지

어린이도서관 특성상 이용자 대부분이 개인차량을 이용하여 방문하는 등 주차수요가 많은 시설이므로 가급적 많은 주차대수 확보 권장

지침서10p

Ⅲ.3.나.4)

6

교통영향분석은 현황만 분석하면 되는지, 죽림 1지구 택지개발로 인한 교통량 증가도 포함하여 분석해야 하는지

전남도시개발공사 홈페이지 내 ‘죽림1지구 개발사업’교통영향분석 자료 참고 가능

지침서10p

Ⅲ.3.나.9)

7

영유아, 어린이자료실 천정을 높게하여 동적인 공간 구성 권장하였는데 추후 죽림1지구 개발구역의 공동주택 조성을 고려한 건물 높이 제한 여부

현재 층수 제한 이외 별도의 높이 제한사항 없으나 추후 공원조성계획 변경 및 인근 개발부지 사업 진행에 따라 조정될 수 있음

지침서13p

Ⅲ.3.바.2)

8

데드스페이스‘의’ 가구 활용

->데드스페이스 ‘에’의 오타 여부

당 초	변 경
3) 필요에 따라 기성품의 리폼을 고려하고 데드스페이스의 가구 활용을 계획한다.	3) 필요에 따라 기성품의 리폼을 고려하고 데드스페이스의 활용을 위하여 가구 배치 등을 계획한다.

지침서23p

Ⅲ.3.더.3)

□ 제출서류 관련

1

과도한 제출서류 분량으로 인한 참여사들의 비용부담이 높음

설계도판 수량, 설계설명서 매수, 칼라사용 가능, 3차원이미지 무제한 사용가능 등 제출서류 축소 조정 건의

당 초	변 경
- 설계도판 A1 4매 1세트 - 설계설명서 20부(40쪽 이내)	- 설계도판 A1 2매 1세트 - 설계설명서 20부(30쪽 이내)

지침서

6p, 24p, 25p, 45p

2

지침서 24p, 45p /설계공모안 제출도서 내용이 상이함

3

지침상 설계설명서 글씨체: 휴먼명조

일러스트레이트 프로그램에서 해당 폰트 사용이 안됨, 가장 비슷한 형태인 신명조 사용 가능 여부, 내부 삽도 내의 모든 글자도 휴먼명조로 사용해야하는지 여부

당 초	변 경
6) 설계설명서에 사용되는 글씨체는 휴먼명조로 하고 글씨의 크기는 가독성을 고려하여 참가자가 자유롭게 작성한다.	6) 설계설명서에 사용되는 글씨체- --------------와 글씨의 크기는 가독성을 고려하여 참가자가 자유롭게 작성한다.

지침서25p

Ⅳ.3.다.

4

제출 USB 수록내용 중 투시도 수량을 설계설명서에 첨부한 투시도 컷 수와 동일하게 제출해야 하는지 여부, 지정 파일명 넘버링 가능 여부

(ex. 05_투시도_외부_1)

제출 USB에는 제출물 내 모든 투시도(조감도 포함) 이미지 파일을 수록하고, 지정 파일명은 지침서에 제시된 명칭 뒤 번호, 실명 등 추가 기재 가능

- 예시: 06_투시도_내부_1. 로비

지침서26p

Ⅳ.3.라.

5

제출 USB 수록내용 중 설계설명서는 PDF와 한글파일 두 양식 제출, 이미지를 한글파일에 삽입하여 제출하는 방식인지

당 초	변 경
2. 설계설명서 (pdf, 한글)	2. 설계설명서 (pdf----)

지침서26p

Ⅳ.3.라.

□ 자료 제공 요청

1

정확한 대지 경계선 및 대지 레벨이 포함된 지적도 및 수치지형도 cad파일 제공 요청

우리 시에서 보유중인 사업대상지의 ‘지적도’및‘수치지형도’와 함께

죽림1지구 도시개발구역의 ‘공사계획평면도’및 ‘좌표계획 평면도’를 응모신청자에 한하여 대표사 이메일로 질의회신 시 함께 송부

2

추후 조성 예정인 죽림1지구 도시개발구역의 결정도서 요청

3

주변 지장물 사전 조사 관련, 현황측량된 발주처 제공도서가 있는지 여부, 아니면 항측도를 사용해도 되는지 여부

지침서21p

Ⅲ.3.하.2)

4

인접필지 공동주택으로부터의 진출입로 설치여부 검토 계획을 위한 공동주택 배치계획이 필요, 하천 보행 브릿지 설치 제안 가능 여부

인근 공동주택 배치계획에 대하여는 설계 진행 중(22년 하반기 완료예정)인 사업이므로 확정된 바 없으며, 하천 보행 브릿지 설치 제안 가능

※‘전남도시개발공사’홈페이지 내 ‘죽림1지구 공동주택(A2,A4BL)사업’    자료 참고

지침서10p

Ⅲ.3.다.1)

5

자료실(영유아, 유아, 어린이)에 배치되는 장서량 및 서고에 보관하는 장서량 정보

질의회신 시 함께 제공되는‘건축기획용역 보고서’자료 내 운영계획 참고

지침서12p

Ⅲ.3.바.2)