2022년 여수시 공공하수처리시설

관리대행 성과평가 결과(총평)

□ 평가 총평

❍ 공공하수처리시설 관리대행업자는 성과평가 대상기간 만료일 경과 후 30일 이내에 관리대행성과서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하도록   되어 있어

❍ 2020. 1. 1.부터 신규 계약하여 운영․관리하고 있는 여수공공하수처리시설에대하여 관리대행 성과평가 실시에 앞서 공공하수도 관리업무 대행지침에 따라 관리대행사와 평가지표 조정협의 후 관리대행 성과평가한 결과,

❍ 운영요원 근무년수, 자격보유율, 교육시간, 수질모니터링 장비 교정, 유지관리 개선율, 수질분석 및 자료관리, 에너지 절감, 하수찌꺼기 재활용율, 연구 개발 노력, 민원처리 및 환경서비스 질 제고 노력 등 대부분 평가항목에 만족한 요건을 갖추어 전체시설 평가 점수가 93.6점으로 평가되었으며,

❍ 현재 여수공공하수처리시설을 운영・관리하고 있는 관리대행사에서는 여수시 전역에서 발생하는 하수를 깨끗하게 처리하기 위하여 여수하수종말처리장 시설물 운영관리 및 점검 등을 실시하여 최적의 상태로 유지 하는데 노력을 다하여 공공수역 보전과 청정여수를 만드는데 노력하고 있음.

❍ 또한, 수질기준 준수 및 처리장내 안전사고예방을 위하여 현장순찰을   수시로 실시하고, 근무자들에 대한 효과적인 운전방법 및 안전교육을   실시하는 등 여수공공하수처리시설의 효율적 운영을 위해 많은 노력을 기울이고 있음.

□ 평가 결과

❍ 시설별 평가점수

연번	시설명	시설용량 (㎥/일) ⓐ	평가위원 점수 ⓑ	점수계산 ⓒ=ⓐ×ⓑ	연번	시설명	시설용량 (㎥/일) ⓐ	평가위원 점수 ⓑ	점수계산 ⓒ=ⓐ×ⓑ
계	35개소	114,650	93.6	10,726,126	13	산곡처리장	160	84.7	13,546
소계	4개소	111,190	93.7	10,413,561	14	소율처리장	60	84.0	5,039
1	본처리장	110,000	93.7	10,311,345	15	방죽처리장	120	88.0	10,564
2	분뇨처리장	330	99.1	32,717	16	대율처리장	110	80.8	8,884
3	율촌처리장	750	78.1	58,585	17	작금처리장	250	93.7	23,424
4	찌꺼기처리	110	99.2	10,915	18	거문처리장	470	93.7	44,037
소계	31개소	3,460	90.3	312,564	19	계동처리장	90	90.6	8,151
1	광암처리장	70	87.4	6,117	20	안도처리장	80	89.0	7,118
2	용주처리장	80	85.9	6,871	21	서촌처리장	60	87.7	5,264
3	우학처리장	180	93.6	16,840	22	횡간처리장	50	94.3	4,717
4	나진처리장	180	93.8	16,891	23	백야처리장	75	94.8	7,107
5	임포처리장	220	94.7	20,823	24	군내처리장	240	87.0	20,880
6	금천처리장	80	86.7	6,939	25	두문처리장	55	95.6	5,257
7	죽포처리장	80	84.7	6,778	26	봉림처리장	50	89.1	4,453
8	둔전처리장	80	84.9	6,793	27	대복처리장	60	92.7	5,561
9	궁항처리장	60	82.6	4,957	28	덕곡처리장	30	88.7	2,660
10	화동처리장	100	93.6	9,357	29	사도처리장	40	94.1	3,763
11	장수처리장	50	85.4	4,271	30	가장처리장	80	93.9	7,510
12	봉두처리장	80	93.1	7,445	31	신기처리장	120	87.9	10,546

❍ 최종점수 : 93.6점(평균)

※ 최종점수 산출

Σ (시설별 점수 × 시설용량)	=	10,726,126	=	93.6
Σ (시설용량)		114,650