2023년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 공개

□ 점검기간 : 2023. 2.14. ~ 4.24.

□ 점검결과 및 조치계획

연번	지구명	지역	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
1	시전지구-1	시전동	76	인공	옹벽	균열, 백태, 누수, 배수구막힘	현장 조치
2	안산지구-1	안산동	537	인공	토사	낙석, 옹벽파손	보수 보강
3	학동지구-1	학동	139	인공	토사+옹벽	뜬돌, 수목 식생 발생	현장 조치
4	연등지구-1	연등동	247-27	인공	옹벽	균열, 파손, 재료분리, 백태	보수 보강
5	군자지구-1	군자동	166	인공	옹벽	균열, 철근노출, 재료분리, 배수구막힘	현장 조치
6	남산지구-1	남산동	산4	인공	토사	낙석	현장 조치
7	삼산지구-1	삼산면	서도리 1142-1	인공	토사	포장파손, 게비온 옹벽 철망 파손	보수 보강
8	화양지구-1	화양면	옥적리 산179-6	인공	암반	낙석, 뜬돌, 수목식생 발생, 낙석 방치	현장 조치
9	율촌지구-1	율촌면	상봉리 산18-1	인공	토사+옹벽	포장균열 발생, 경미한 표층 유실	현장 조치
10	소라지구-1	소라면	대포리 산5-3	인공	암반	낙석 방치, 낙석방지망 파손	보수 보강
11	고소지구-1	고소동	467	인공	옹벽	균열, 철근노출	보수 보강
12	고소지구-2	고소동	466-2	인공	옹벽	균열, 박리, 재료분리	현장 조치
13	고소지구-3	고소동	754	인공	옹벽	균열, 철근노출, 배수구 막힘	현장 조치
14	중앙지구-1	중앙동	248-1	인공	옹벽	균열, 층분리, 박리, 배수구 막힘	현장 조치
15	중앙지구-2	중앙동	238-4	인공	토사+옹벽	이상없음	지속적인 점검
16	중앙지구-3	고소동	51	인공	옹벽	균열, 박리, 파손 등 발생	현장 조치
17	중앙지구-4	고소동	200	인공	옹벽	균열, 박리, 백태, 이음부파손 및 이격	보수 보강
18	돌산지구-1	돌산읍	금성리 418-1	인공	토사	표층유실, 낙석, 뜬돌	현장 조치
19	수정지구-1	수정동	754	인공	암반	보도부 침하, 숏크리트 누수	보수 보강
20	소호지구-1	소호동	422	인공	토사+옹벽	균열, 파손, 누수, 배수구 막힘 발생	보수 보강
21	미평지구-1	미평동	743	인공	토사+옹벽	국부적 철근노출, 균열, 이음부 파손	현장 조치
22	학동지구-2	학동	124	인공	암반	이상없음	지속적인 점검
23	돌산지구-2	돌산읍	우두리 497-114	인공	토사+옹벽	붕괴구간에서의 추가적인 붕괴 및 표층유실 발생 관찰	정밀안전진단
24	시전지구-2	시전동	109	인공	토사+옹벽	배수로 이물질 퇴적, 균열, 배수구 막힘	보수 보강
25	오림지구-1	오림동	104	인공	토사	하부 집수정 파손 및 막힘	보수·보강
26	수정지구-2	수정동	332-12	인공	암반	낙석위험이 있으므로 위험 표지판 부착	현장 조치
27	돌산 율림 N1지구	돌산읍	율림리 산 315-3	인공	암반	낙석, 포장균열, 표층유실	보수 보강

연번	지구명	지역	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
28	문수 N1지구	문수동	68-7	인공	암반	낙석, 균열, 낙석방지책 파손	보수 보강
29	오림 N1지구	오림동	409-2	인공	토사	낙석, 옹벽 균열, 재료분리 발생	현장 조치
30	여서 N1지구	여서동	143-4	인공	암반	세굴 발생	현장 조치
31	미평 N1지구	미평동	743-2	인공	복합	균열, 백태, 재료분리 철근노출	현장 조치
32	만흥 N2지구	만흥동	1373	옹벽 및 축대	석축	석축이완, 배면부 건축물	현장 조치
33	만흥 N1지구	만흥동	산 271-10	인공	암반	표면수, 낙석, 뜬돌, 수목식생, 옹벽 균열	보수 보강
34	주삼 N1지구	주삼동	361-53	인공	토사	수목식생 발생	현장 조치
35	신덕 N1지구	신덕동	산 124-1	인공	암반	낙석, 옹벽 균열, 배수구 막힘	보수 보강
36	중흥 N1지구	중흥동	1195	인공	암반	낙석, 포장균열, 포장파손	보수 보강
37	신덕 N2지구	신덕동	산 151-3	인공	암반	낙석방지책 파손, 옹벽균열	보수 보강
38	신덕 N3지구	신덕동	산 155-3	인공	암반	낙석, 표층유실, 낙석, 낙석방지책 파손	보수 보강
39	시전 N2지구	시전동	산 180	인공	암반	붕괴 발생 흔적, 표층유실	현장 조치
40	소라 대포 N1지구	소라면	대포리 산 39-2	인공	암반	낙석, 수목전도, 배수로 이물질	현장 조치
41	소라 봉두 N1지구	소라면	봉두리 산 131-1	인공	암반	낙석, 표층유실,	현장 조치
42	소라 사곡 N2지구	소라면	사곡리 산 1-2	인공	암반	포장균열, 포장파손, 낙석, 낙석방지책 파손, 배수로 이물질	보수 보강
43	율촌 가장 N1지구	율촌면	가장리 산 255-3	인공	암반	표층유실, 낙석방지책 파손, 옹벽 파손,	보수 보강
44	소라 봉두 N2지구	소라면	봉두리 산 204-1	인공	암반	낙석, 균열, 배수로 이물질	보수 보강
45	안산 N1지구	안산동	500	인공	암반	낙석, 옹벽균열, 백태	현장 조치
46	선원 N1지구	선원동	1329	인공	암반	낙석, 뜬돌, 옹벽 균열	보수 보강
47	화양 안포 N2지구	화양면	안포리 산 405-7	인공	암반	경미한 표층 유실, 낙석방치, 낙석방지책 파손, 배수로 이물질	보수 보강
48	화양 장수 N1지구	화양면	장수리 208	인공	토사	경미한 표층 유실, 배수로 이물질	현장 조치
49	안산 N2지구	안산동	748	옹벽 및 축대	옹벽	균열, 백태, 실런트 파손,	현장 조치
50	화양 이천 N1지구	화양면	이천리 산 82-17	인공	암반	경미한 표층 유실, 낙석, 낙석방지책 파손	보수 보강
51	화양 안포 N1지구	화양면	안포리 산 163-1	인공	암반	낙석, 낙석방지책 파손	보수 보강
52	소라 대포 N2지구	소라면	대포리 산 35-4	인공	암반	표층유실, 수목전도, 배수로이물질	현장 조치