여수시 정수장 수질검사 결과

2024. 8. 30.

연번	검사항목	수질기준 (단위)	단위	정수장별 검사결과
				둔덕	학용	금오도	거문도	개도
1	냄새	무 취	-	없음	없음	없음	없음	없음
2	맛	무 미	-	없음	없음	없음	없음	없음
3	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.7	7.0	6.6	7.3	6.2
4	색도	5 이하	도	0	0	1	1	1
5	탁도	0.5 이하	NTU	0.09	0.03	0.11	0.03	0.10
6	잔류염소	4.0 이하	㎎/L	0.77	0.74	0.69	0.50	0.13